**第七章 工程量清单**

# 1、工程量清单说明

1.1 本工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条件（规范）和图纸一起使用。

1.2 各工程项目的名称不应看作是该项工程项目工作所需的每一项作业和每一种材料、设备的定义与描述。

1.3 工程量清单中的单价保留小数点后2位（不允许后面再有隐含的小数），合价取整数（不允许后面再有隐含的小数）。

1.4 混凝土报价包含了模板及模板支架的全部费用。

1.5 本招标文件工程量清单列出的合价包干部分工程项目及其相应的工程量，仅供投标人投标时参考，发包人对投标人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。投标人应谨慎使用本招标文件提供的工程量清单，采用招标文件提供的工程量清单进行报价所产生的一切风险由投标人自担。投标人应根据自身对招标文件和对工程本身的研究和了解，对工程量清单列出的合价包干项目修改工程量或补充项目，并按规定填入工程量清单中。合价包干项目中不允许投标人增加任何单价包干项目。

1.6 本招标文件工程量清单列出的单价包干部分工程项目及其相应的工程量不允许修改。

# 2、工程量清单费用组成

2.1 本合同价款应包括劳务、施工设备、材料、制造、运输、安装、试验、调试、测试、维护、管理、利润、规费、税金及依据合同约定包含的所有风险、责任等所应有的费用。

2.2 无论工程量是否列明，具有标价的工程量清单中的每一单项均需填写单价或合价，对承包人没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在工程量清单的其他单价或合价之中。

2.3 工程量清单不再重复或概列工程及材料的一般说明，在填写工程量清单的每一项的单价和合价时应认真阅读理解本招标文件的有关章节规定，特别是分部分项工程量清单及措施项目费中的“计量规则及工作内容”。另外，特别规定：

（1） 防水砼，不论采用何种外加剂，不论设计要求的入模温度是多少，合同执行过程中费用不作任何调整。

（2） 开挖探槽费用综合考虑在相关项目中。

（3） 本工程最高投标限价公布的余泥渣土场外运输与排放费单价中，已包含工程余泥排放费为1.5元/立方米。

# 3、工程量清单

## 3.1投标报价汇总表

**投标报价汇总表**

**工程名称：**广州市轨道交通天河公园站剩余部分车站装饰装修工程施工项目（第二次）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位工程名称** | **金额（元）** | | | **其中（元）** | | |
| **不含税金额** | **增值税额** | **含税金额** | **人工费** | **绿色施工安全防护措施费** | **工伤保险费** |
| 一 | 公共区吊顶 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 公共区墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 公共区地面 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 设备区装修 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 公共区广告灯箱 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | |  |  |  |  |  |  |

投 标 人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

## 3.2工程量清单汇总表

## 单位工程投标报价汇总表

**工程名称：**广州市轨道交通天河公园站剩余部分车站装饰装修工程施工项目（第二次）

| **序号** | **汇总内容** | **计费基础** | **费率** | **金额（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **公共区吊顶** |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  |  |
| 2.1.1 | 其中：绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |
| 3 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 4 | 增值税销项税额 |  |  |  |
| 5 | 含税工程造价 |  |  |  |
| **二** | **公共区墙面** |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  |  |
| 2.1.1 | 其中：绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |
| 3 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 4 | 增值税销项税额 |  |  |  |
| 5 | 含税工程造价 |  |  |  |
| **三** | **公共区地面** |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  |  |
| 2.1.1 | 其中：绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |
| 3 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 4 | 增值税销项税额 |  |  |  |
| 5 | 含税工程造价 |  |  |  |
| **四** | **设备区装修** |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  |  |
| 2.1.1 | 其中：绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |
| 3 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 4 | 增值税销项税额 |  |  |  |
| 5 | 含税工程造价 |  |  |  |
| **五** | **公共区广告灯箱** |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |
| 2.1 | 总价措施项目 |  |  |  |
| 2.1.1 | 其中：绿色施工安全防护措施费 |  |  |  |
| 3 | 税前工程造价 |  |  |  |
| 4 | 增值税销项税额 |  |  |  |
| 5 | 含税工程造价 |  |  |  |

投 标 人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

## 3.3分部分项工程和措施项目计价表

### 3.3.1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

**工程名称：**广州市轨道交通天河公园站剩余部分车站装饰装修工程施工项目（第二次）

| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额(元)** | | **工作内容及计量规则** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **除税综合单价** | **除税合价** |
| **1** |  | **公共区天花** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 011302001001 | 半哑光面喷绘弧形冲孔铝板 | 异形板半哑光面喷绘弧形冲孔铝板，3.0mm厚，项目特征见设计图。  1、冲孔铝板及平板门式可开启  2、镀锌龙骨中距<1200  3、镀锌龙骨中距<1200  4、φ10螺栓吊杆、双向吊点（中距900～1200一个） | 平方米 | 1618.02 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料购买及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 1.1.2 | 011302001003 | 半哑光面喷绘冲孔铝平板 | 站台半哑光面喷绘冲孔铝平板，3.0mm厚，项目特征见设计图。  1、冲孔铝板及平板门式可开启  2、镀锌龙骨中距<1200  3、镀锌龙骨中距<1200  4、φ10螺栓吊杆、双向吊点（中距900～1200一个） | 平方米 | 447.74 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料购买及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 1.1.3 | 011502003001 | 专业接口处打胶收口 | 1、项目特征见设计图。 | 项 | 1 |  |  | 按项计算，包含本工程公共区天花全部专业接口处打胶收口。工作内容包括但不限于成品采购及施工，清洁表面，遮周边表面，装尖嘴管 、装压胶枪，压胶，刮胶，成品保护等。 | 总价包干 |
| 1.1.4 | 011302006001 | 半哑光面灰色方通 | 1、站厅、站台、换乘厅，半哑光面白、灰色方通，50×150×1.7mm，项目特征见设计图  2、铝方通模块门式可开启  3、镀锌龙骨中距<1200  4、镀锌龙骨中距<1200  5、φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距900～1200一个) | 米 | 8945.87 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料购买及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 1.1.5 | 011302006002 | 半哑光面白色方通 | 1、站厅半哑光面灰色方通，100×200×1.7mm，项目特征见设计图  2、铝方通模块门式可开启  3、镀锌龙骨中距<1200  4、镀锌龙骨中距<1200  5、φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距900～1200一个) | 米 | 772.20 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料购买及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 1.1.6 | 011302006003 | 半哑光面灰色方通 | 1、站厅半哑光面灰色方通，200×50×1.7mm，项目特征见设计图  2、铝方通模块门式可开启  3、镀锌龙骨中距<1200  4、镀锌龙骨中距<1200  5、φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距900～1200一个) | 米 | 20033.48 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料购买及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 1.1.7 | 011302006005 | 弧线造型条 | 站厅异形板收边条弧线造型条，项目特征见设计图。  1、3mm造型线条  2、φ10吊杆  3、镀锌角钢中距<1200 | 米 | 1761.92 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料购买及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 1.1.8 | 011302001002 | 半哑光面白色铝板 | 半哑光面白色铝板,2.0mm厚，项目特征见设计图。  1、2.0mm半哑光面银白色铝板  2、2.0mm厚U字型挂件+50×50×5mm镀锌角钢  3、50×50×5mm镀锌角码+M12×100mm后扩底机械锚栓。 | 平方米 | 3373.60 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料购买及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 1.1.9 | 011302006006 | 3.0mm灯槽造型铝板吊顶 | 站台（柱头）3.0mm厚铝板，项目特征见设计图。  1、3.0mm厚铝板暗藏灯带+挂件  2、C型钢副龙骨30×40×30×1.2  3、C型钢主龙骨30×40×30×1.5+吊杆  4、L型加固钢龙骨50×50×5+吊杆  5、50×50×5镀锌角钢、M12×100mm后扩底机械锚栓 | 米 | 246.82 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料购买及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 1.1.10 | 011304001001 | LED灯带 | 1、站厅天花造型灯带 | 米 | 1821.87 |  |  | 以‘长度’为单位计量，工作内容包括但不限于测量放线，产品采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 1.1.11 | 011304001002 | LED装饰筒灯（2.5寸）（含筒灯） | 1、部位：站厅天花造型及造型柱装饰筒灯、中间站台中间区域冲孔板装饰筒灯  2、功率5W  3、3c认证，项目特征见设计图。 | 个 | 768 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括不限于材料购买及安装，试灯，金属软管的采购、安装，安装辅件或附件，接线等。 | 单价包干 |
| 1.1.12 | 011210003001 | 楼扶梯侧边三角形铝合金挡板 | 1、楼扶梯洞口外1m铝板(根据通风调整)3.0mm厚收口铝板，项目特征见设计图 | 项 | 1 |  |  | 按项计算，包含本工程公共区天花全部楼扶梯侧边三角形铝合金挡板。工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料购买及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 总价包干 |
| **2** |  | **公共区地面** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 站厅、站台、换乘厅及出入口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 011102001001 | 海浪花花岗石 | 站厅造型区域地面  海浪花花岗石，600X1200X25mm(宽X长X厚)，项目特征见设计图。  1、花岗石（六面刷界面处理剂）  2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层  3、20mm厚1：3干硬水泥砂浆找平层  4、C20细石混凝土垫层100mm厚（站厅） | 平方米 | 118.05 |  |  | 按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养  等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.2 | 011102001002 | 海浪花花岗石 | 站台造型区域地面  海浪花花岗石，600X1200X25mm(宽X长X厚)，项目特征见设计图。  1、花岗石（六面刷界面处理剂）  2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层  3、20mm厚1：3干硬水泥砂浆找平层  4、C20细石混凝土垫层50mm厚（站台） | 平方米 | 521.45 |  |  | 按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.3 | 011102001003 | 地面25mm厚芝麻黑花岗石 | （公共区与设备区衔接处）过门石(站厅及换乘厅)  芝麻黑花岗石，600X1200X25mm(宽X长X厚)，项目特征见设计图。  1、花岗石（六面刷界面处理剂）  2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层  3、20mm厚1：3干硬水泥砂浆找平层  4、C20细石混凝土垫层100mm厚（站厅） | 平方米 | 10.58 |  |  | 按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.4 | 011102001004 | 地面25mm厚芝麻黑花岗石 | （公共区与设备区衔接处）  过门石(站厅及换乘厅)芝麻黑花岗石，600×1200×25mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。  1、花岗石（六面刷界面处理剂）  2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴  结合层  3、20mm厚1：3干硬水泥砂浆找平层  4、C20细石混凝土垫层50mm厚（站台） | 平方米 | 10.35 |  |  | 按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.5 | 011102001005 | 地面25mm厚芝麻白花岗石（光面） | 站厅台、换乘厅公共区+出入口变形缝前光面芝麻白花岗石，600×1200×25mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。  1、花岗石（六面刷界面处理剂）  2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层  3、20mm厚1：3干硬水泥砂浆找平层  4、C20细石混凝土垫层100mm厚（站厅） | 平方米 | 9027.04 |  |  | 按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.6 | 011102001006 | 地面25mm厚芝麻白花岗石（光面） | 站台  光面芝麻白花岗石，600×1200×25mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。  1、花岗石（六面刷界面处理剂）  2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层  3、20mm厚1：3干硬水泥砂浆找平层  4、C20细石混凝土垫层50mm厚（站台） | 平方米 | 2106.70 |  |  | 按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.7 | 011102001007 | 地面300×300mm盲人导向砖 | 站厅、换乘厅  300×300×25mm，项目特征见设计图。  1、φ35mm×4.5mm厚导盲钉  2、花岗岩  3、10mm厚1：2水泥砂浆层  4、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆  5、C20细石混凝土垫层 | 米 | 450.64 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.8 | 011102001008 | 地面300×300mm盲人导向砖 | 站台  300×300×25mm，项目特征见设计图。  1、φ35mm×4.5mm厚导盲钉  2、花岗岩  3、10mm厚1：2水泥砂浆层  4、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆  5、C20细石混凝土垫层 | 米 | 180.60 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.9 | 011108001001 | 车站楼扶梯洞口止灰带（含倒角） | 站厅楼梯洞口  光面芝麻白花岗石止灰带，项目特征见设计图。  1、花岗石  2、素混凝土 | 米 | 265.35 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于止灰带浇注，水泥砂浆找平，止灰带、收口钢板、支架等材料采购制作采购及安装，结构胶采购及填缝，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.10 | 011107001001 | 楼梯芝麻白光面花岗石踏步板(开槽、磨边) | 光面芝麻白花岗石，200×(<1500)×30mm，项目特征见设计图。  1、铺30mm厚花岗石踏面+100mm长φ8mm螺杆环氧树脂结构胶粘结  2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层  3、15mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 | 平方米 | 164.07 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，花岗岩踏步板采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.11 | 011107001002 | 楼梯芝麻黑光面花岗石踏步板(开槽、磨边) | 芝麻黑花岗石，100×(<1500)×30mm，项目特征见设计图。  1、铺30mm厚花岗石踏面+100mm长φ8mm螺杆环氧树脂结构胶粘结  2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层  3、15mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 | 平方米 | 65.76 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，花岗岩踏步板采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.12 | 011107001003 | 楼梯芝麻白光面花岗石踢步板 | 光面芝麻白花岗石，200×(<1500)×25mm，项目特征见设计图。  1、25mm厚楼梯踏步竖板  2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层  3、15mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 | 平方米 | 98.64 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，花岗岩踢步板采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.13 | 011102001009 | 站台门等候区地面 | 芝麻黑花岗石，300×100×25mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。  1、花岗石（六面刷界面处理剂）  2、10mm厚1：2水泥砂浆找平层 | 平方米 | 178.60 |  |  | 按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.14 | 011102001010 | 站台门等候区地面 | 芝麻黑花岗石，600×1200×25mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。  1、花岗石（六面刷界面处理剂）  2、10mm厚1：2水泥砂浆找平层 | 平方米 | 396.24 |  |  | 按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.15 | 011102001011 | 站台屏蔽门前警戒线 | 哑面人造石，100×1200×25mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。  1、哑面人造石（六面刷界面处理剂）  2、10mm厚1：2水泥砂浆找平层 | 平方米 | 59.52 |  |  | 按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.16 | 011102001012 | 站台屏蔽门前警戒线 | 哑面人造石，100×600×25mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。  1、哑面人造石（六面刷界面处理剂）  2、10mm厚1：2水泥砂浆找平层 | 平方米 | 20.48 |  |  | 按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，板材采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.17 | 030412004001 | 站台屏蔽门前箭头 | 疏散指示箭头：为168 mmX150mmX3mm嵌地式疏散指示块材，材料为3，0mm厚铜合金面作拉丝处理，强酸腐蚀刻面蚀入深度为1.2mm,漆膜厚度0.5mm。 | 个 | 512 |  |  | 按设计图示数量计算。工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，板材采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.18 | 011502003001 | 与地面专业相关接口处耐候胶收口（含车站、出入口及附属结构） | 专业接口处耐候胶，项目特征见设计图 | 项 | 1 |  |  | 按项计算，包含本工程公共区地面全部与地面专业相关接口处耐候胶收口（含车站、出入口及附属结构）。工作内容包括但不限于成品采购及施工，清洁表面，遮周边表面，装尖嘴管 、装压胶枪，压胶，刮胶，成品保护等。 | 合价包干 |
| 2.1.1.19 | 010904004001 | 扶梯周边洞口钢板收口 | 洞口比扶梯大时，扶梯边与洞口收口2mm不锈钢板，项目特征见设计图 | 项 | 1 |  |  | 按项计算，包含本工程公共区地面全部扶梯周边洞口钢板收口。工作内容包括但不限于不锈钢板、龙骨、支架等采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养，收口打胶等。 | 合价包干 |
| 2.1.1.20 | 011102001013 | 凿除地面石材 | 1、凿除地面（在轨道交通既有线路的维修、改造项目）  2、废料外运运距：20km  3、消纳费综合考虑 | 平方米 | 166.19 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于拆除，清理，废料场内、外运输等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.21 | 011503001001 | 拆除A型分隔栏杆，不含工作门（1100高） | 1、拆除栏杆（在轨道交通既有线路的维修、改造项目）  2、废料外运运距：20km  3、消纳费综合考虑 | 米 | 27.34 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于拆除，清理，废料场内、外运输等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.22 | 011503001002 | 拆除A型栏杆1米宽工作门（含相关结构构件） | 1、拆除栏杆（在轨道交通既有线路的维修、改造项目）  2、废料外运运距：20km  3、消纳费综合考虑 | 米 | 1.00 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于拆除，清理，废料场内、外运输等。 | 单价包干 |
| 2.1.1.23 | 011210002001 | 拆除13号线楼扶梯洞口封堵 | 1、拆除钢材（在轨道交通既有线路的维修、改造项目）  2、废料外运运距：20km  3、消纳费综合考虑 | 项 | 1 |  |  | 按项计算，包含本工程公共区地面全部的13号线楼扶梯洞口封堵拆除。工作内容包括但不限于拆除，清理，废料场内、外运输等。 | 合价包干 |
| 2.1.1.24 | 011108001002 | 楼梯止灰带 | 楼梯踏步  光面芝麻白花岗石止灰带，项目特征见设计图。  1、花岗石  2、素混凝土 | 米 | 233.22 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于止灰带浇注，水泥砂浆找平，止灰带、收口钢板、支架等材料采购制作采购及安装，结构胶采购及填缝，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.2 |  | 不锈钢栏杆及不锈钢制品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 |  | 不锈钢栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.1 | 011503001003 | A型分隔栏杆，不含工作门（1100高） | 1、付费区、非付费区分隔栏杆、排队栏杆  2、高度：1100mm  3.扶手：Φ40×2.0mm拉丝不锈钢扶手（含盲文标志）带玻璃槽  4、栏杆：304#10mm厚不锈钢扶手立柱  5、栏板：6mm+1.52PVB+6mm钢化夹胶玻璃  6、不锈钢型号：304#,表面发纹处理  7、固定配件种类：定制玻璃爪件、不锈钢板及不锈钢螺栓，膨胀螺栓与地面结构层  固定 | 米 | 204.86 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于不锈钢材料、支座、螺栓等材料采购及安装、玻璃材料采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.2.1.2 | 011503001004 | A型洞口，平台周边防护栏杆（1200高） | 1、楼扶梯洞口栏杆  2、高度：1200mm  3、扶手：Φ50×2.0mm不锈钢圆管扶手、Φ40×2.0mm不锈钢圆管扶手（含盲文标志）、不锈钢玻璃夹  4、栏板：6mm+2.28PVB&LED+6mm夹胶钢化玻璃  5、固定配件种类：不锈钢板及不锈钢螺栓，膨胀螺栓与地面结构层固定 | 米 | 257.90 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于不锈钢材料、支座、螺栓等材料采购及安装、玻璃材料采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.2.1.3 | 011503001007 | B型公共区室内楼梯栏杆（1050高） | 1、室内楼梯栏杆  2、高度：1050mm  3、扶手：Φ40×2.5mm拉丝不锈钢圆管（含盲文标志）  4、栏杆：304#不锈钢扶手立柱、专用玻璃爪件  5、栏板：8mm+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃  6、不锈钢型号：304#，表面发纹处理  7、固定配件种类：不锈钢板及不锈钢螺栓，膨胀螺栓与地面结构层固定 | 米 | 232.06 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于不锈钢材料、支座、螺栓等材料采购及安装、玻璃材料采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.2.1.4 | 011503001005 | A型栏杆1米宽工作门（含相关结构构件） | 2mm厚Φ40mm304号不锈钢圆管，项目特征见设计图 | 米 | 6.60 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于不锈钢材料、支座、螺栓等材料采购及安装、玻璃材料采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.2.1.5 | 011503001006 | 防撞栏杆 | 1、2.0mm厚φ60拉丝不锈钢管  2、304拉丝不锈钢支座  3、M10×80mm扩底型螺栓 | 米 | 57.35 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于不锈钢材料、支座、螺栓等材料采购及安装、玻璃材料采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.2.2 |  | 其他不锈钢项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2.1 | 011106001001 | 地面8mm宽不锈钢分格条 | 地面伸缩缝  8mm成品不锈钢分隔条（1.5mm不锈钢+5mm防水收缩胶条+1.5mm不锈钢） | 米 | 1772.14 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于分隔条采购及安装，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.2.2.2 | 011210002002 | 不锈钢挡板（包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵） | 2mm厚不锈钢挡板以‘项’为单位计量，项目特征见设计图 | 项 | 1 |  |  | 按项计算，包含本工程公共区地面全部不锈钢挡板（包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵）。工作内容包括但不限于材料采购，运输和保管，拼装，安装，探伤，补刷油漆等。 | 合价包干 |
| 2.1.2.2.3 | 030412004002 | 楼梯蓄光型疏散指示箭头 | 80mm×84mm×1.5mm楼梯蓄光型疏散指示块材，项目特征见  设计图。  1、1.5mm厚拉丝不锈钢+环氧树脂结构胶 | 个 | 588 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购及安装，含结构胶材料采购，花岗石相应位置开孔等其它相关工作，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.2.2.4 | 031004014001 | 不锈钢地漏盖板 | 直径为150mm、5mm厚304号不锈钢去水花格，项目特征见设计图 | 个 | 30 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购及安装，含结构胶材料采购，花岗石相应位置开孔等其它相关工作，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.2.2.5 | 040504001001 | 不锈钢线性水沟盖板（盖板复合石材） | 宽300mm宽304#不锈钢隐形水沟盖板,项目特征见设计图。  1、不锈钢链条+不锈钢钢板面镂空+灰浆擦缝+L型不锈钢收口条（规格：25×25×2mm）+20沉头螺钉固定  2、排水沟槽+防水层+水泥砂浆通长找坡  3、聚氨酯封严+洞口水泥砂浆挂角  4、洞口周边凿毛+细石混凝土填缝 | 米 | 14.10 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于材料采购及安装，含结构胶材料采购，花岗石相应位置开孔等其它相关工作，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 2.1.2.3 |  | 绝缘层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3.1 | 011103001001 | 绝缘层（含配套层、C20混凝土垫层、找平层） | 1.5mm厚绝缘层，项目特征见设计图  1、1.5mm厚绝缘卷材  2、1.0mm厚环氧无溶剂绝缘层  3、自流平  4、C20混凝土垫高找平层 | 平方米 | 770.00 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于垫层采购及铺设、成品采购及施工，清洁表面，遮周边表面，成品保护等。 | 单价包干 |
| 2.1.2.3.2 | 011401002001 | 端门处墙面绝缘带（绝缘漆） | 绝缘漆，项目特征见设计图  1、墙面绝缘漆 | 平方米 | 148.20 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于成品采购及施工，清洁表面，遮周边表面，成品保护等。 | 单价包干 |
| 2.1.2.3.3 | 011502003002 | 绝缘密封胶 | 黑色酮肟型中性硫化的有机硅胶，项目特征见设计图 | 米 | 1440.00 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于成品采购及施工，清洁表面，遮周边表面，装尖嘴管 、装压胶枪，压胶，刮胶，成品保护等。 | 单价包干 |
| 2.1.2.3.4 | 011104004001 | 绝缘支撑架 | 100×80×10厚L型绝缘支架绝缘类材质，项目特征见设计图 | 米 | 1440.00 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于成品采购及施工，安装，成品保护等。 | 单价包干 |
| **3** |  | **公共区墙面** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 011502003002 | 专业接口处打胶收口 | 项目特征见设计图。 | 项 | 1 |  |  | 按项计算，包含本工程公共区墙面全部专业接口处打胶收口。工作内容包括但不限于成品采购及施工，清洁表面，遮周边表面，装尖嘴管 、装压胶枪，压胶，刮胶，成品保护等。 | 合价包干 |
| 3.1.2 | 011207001001 | 烤漆光面烤瓷铝板 | 站厅墙面+出入结构变形缝前、站台墙面、换乘厅及换乘通道墙面  2.5mm厚,银白色，项目特征见设计图。  1、2.5mm烤漆光面烤瓷铝板＋15mm铝蜂窝背衬+0.5mm覆盖板+2.5mm厚烤瓷铝板盖缝条。  2、3mm厚镀锌挂件(带1mmC型橡皮)+3mm厚J型不锈钢挂件+自攻螺丝。  3、40×60×3mm镀锌方管+L50×5mm镀锌角码+M10螺栓对穿固定。  4、M12×100mm膨胀螺栓固定。 | 平方米 | 3316.83 |  |  | 以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 3.1.3 | 011207001002 | 顺滑哑面烤瓷铝板 | 自助服务 顺滑哑面烤瓷铝板2.0mm厚，洋红色，色号Pantone 137C，蓝色，色号Pantone 3005C，紫色，色号Pantone 7441C，项目特征见设计图。  1、2.0mm顺滑哑面烤瓷铝板＋15mm铝蜂窝背衬＋2.0mm厚顺滑哑面烤瓷铝板盖缝条。  2、10#镀锌槽钢与钢板焊接+M10不锈钢螺栓100×180×10mm镀锌钢板。  3、40×60×3mm镀锌方钢与槽钢焊接、M12×100mm不锈钢膨胀螺栓。  4、12mm硅酸钙板。 | 平方米 | 120.12 |  |  | 以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 3.1.4 | 011207001003 | 半哑光面弧形白色铝板 | 站台屏蔽门两侧 半哑光面弧形白色铝板，3.0mm厚，项目特征见设计图。  1、3.0mm半哑光面弧形白色冲孔铝板。  2、50×50×5mm镀锌方通。 | 平方米 | 1035.84 |  |  | 以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 3.1.5 | 011207001004 | 烤漆光面烤瓷铝板 | 公共区柱面（站厅、站台及换乘厅）  1、2.5mm烤漆光面烤瓷铝板＋15mm铝蜂窝背衬+0.5mm覆盖板+2.5mm厚烤瓷  铝板盖缝条。  2、3mm厚镀锌挂件(带1mmC型橡皮)+3mm厚J型不锈钢挂件+自攻螺丝。  3、40×60×3mm镀锌方管+L50×5mm镀锌角码+M10螺栓对穿固定。  4、M12×100mm膨胀螺栓固定。 | 平方米 | 2287.18 |  |  | 以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 3.1.6 | 011207001005 | 半哑光面喷绘铝板 | 造型区域柱子 半哑光面喷绘铝板，3mm厚，白色,色号RAL9003，项目特征见设计图  1、3.0mm半哑光面喷绘冲孔铝板；  2、∠60×4mm冷弯角钢横梁间距不小于1200mm；  3、50×50×5mm镀锌角钢、50×37×3mmC型钢间距不小于1200mm；  4、50×50×5mm镀锌角码； | 平方米 | 100.03 |  |  | 以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 3.1.7 | 011207001006 | 半哑光面喷绘铝板 | 造型区域垂直电梯半哑光面喷绘铝板，3.0mm厚，白色,色号RAL9003，项目特征见设计图。  1、3.0mm半哑光面喷绘冲孔铝板；  2、50×50×5mm镀锌角钢、50×50×5mm镀锌角码、50×60×5mm镀锌方钢、100×150×12mm镀锌钢板间距不小于1200mm；  3、100×150×12mm镀锌钢板、M16不锈钢扩底型锚栓； | 平方米 | 216.11 |  |  | 以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 3.1.8 | 011302006001 | 烤漆光面弧形造型铝方通 | 造型区域柱子烤漆光面弧形造型铝方通，φ40mm,1.7mm厚，项目特征见设计图。  1、40×60×1.7mm造型方通；  2、∠60×4mm冷弯角钢横梁间距不小于1200mm；  3、50×50×5mm镀锌角钢、50×37×3mmC型钢间距不小于1200mm；  4、50×50×5mm镀锌角码。 | 米 | 1573.00 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，含螺杆、龙骨、连接件、封口帽、方管、构件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 3.1.9 | 011302006002 | 烤漆光面弧形造型铝方通 | 造型区域垂直电梯  烤漆光面弧形造型铝方通，φ40mm,1.7mm 厚，项目特征见设计图。  1、40×60×1.7mm造型方通；  2、50×50×5mm镀锌角钢、50×50×5mm镀锌角码、50×60×5mm镀锌方钢、100×150×12mm镀锌钢板间距不小于1200mm；  3、100×150×12mm镀锌钢板、M16不锈钢扩底型锚栓 | 米 | 821.50 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，含螺杆、龙骨、连接件、封口帽、方管、构件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 3.1.10 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 项 | 1 |  |  | 按项为单位计算，工作内容包括但不限于无机特级双帘防火卷帘门采购及安装、站厅天花造型LED灯带采购及安装、换乘厅及换乘13号线卷帘门处墙面 烤漆光面烤瓷铝板采购及安装、换乘13号线造型门头造型位半哑光面混凝土的材料采购及安装，防火卷帘门不锈钢包边材料采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 3.1.11 | 011207001009 | 深色烤瓷铝板 | 站厅出入口门套  深色烤瓷铝板,项目特征见设计图。  1、2.5mm烤漆光面烤瓷铝板＋15mm铝蜂窝背衬+0.5mm覆盖板+2.5mm厚烤瓷铝板盖缝条。  2、3mm厚镀锌挂件(带1mmC型橡皮)+3mm厚J型不锈钢挂件+自攻螺丝。  3、40×60×3mm镀锌方管+L50×5mm镀锌角码+M10螺栓对穿固定。  4、M12×100mm膨胀螺栓固定。 | 平方米 | 27.33 |  |  | 以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 3.1.12 | 011207001010 | 不锈钢条 | 适用于站厅层造型墙面白色不锈钢条，50mm×4800mm×2.0mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。  1、不锈钢条固定螺栓。  2、螺栓固定L35×3mm厚镀锌角码。 | 平方米 | 13.43 |  |  | 以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 3.1.13 | 011207001013 | 哑光不锈钢 | 公共区墙面踢脚线、造型区域柱子踢脚线、公共区柱面踢脚线光面不锈钢，120×2000×1.5mm(宽×长×厚),项目特征见设计图。  1、304#1.5mm哑光不锈钢踢脚线。  2、10mm厚硅酸钙板。  3、镀锌40×60×4钢方管 | 平方米 | 176.94 |  |  | 以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 3.1.14 | 011207001011 | 半哑光面银白色蜂窝板 | 三角房墙面半哑光面银白色蜂窝板，2.5mm厚，项目特征见设计图。  1、2.5mm烤漆光面烤瓷铝板＋15mm铝蜂窝背衬+0.5mm覆盖板+2.5mm厚烤瓷铝板盖缝条。  2、3mm厚镀锌挂件(带1mmC型橡皮)+3mm厚J型不锈钢挂件+自攻螺丝。  3、40×60×3mm镀锌方管+L50×5mm镀锌角码+M10螺栓对穿固定。  4、M12×100mm膨胀螺栓固定。 | 平方米 | 505.78 |  |  | 以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 3.1.15 | 011207001012 | 设备箱门（含消防箱门、冲洗栓箱门、电箱门、垃圾箱门等） | 站厅站台  2.5mm厚,银白色白色，项目特征见设计图。  1、2.5mm烤漆光面烤瓷铝板＋15mm铝蜂窝背衬+0.5mm覆盖板+3mm厚不锈钢拉手+弹簧磁吸+抽芯铆钉+暗藏合页。  2、3mm厚镀锌挂件(带1mmC型橡皮)+3mm厚J型不锈钢挂件+自攻螺丝。  3、40×60×3mm镀锌方管+L50×5mm镀锌角码+M10螺栓对穿固定。  4、M12×100mm膨胀螺栓固定。 | 平方米 | 87.50 |  |  | 以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 3.1.16 | 011209001001 | 不锈钢门套及窗套 | 面向公共区的设备房房间门套  2mm厚原色不锈钢门套，项目特征见设计图。（配8mm厚钢角码、M12膨胀螺栓） | 平方米 | 19.36 |  |  | 以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 单价包干 |
| 3.1.17 | 011502003001 | 公共区墙面与屏蔽门接口处绝缘胶收口 | 专业接口处耐候胶，项目特征见设计图 | 项 | 1 |  |  | 按项计算，包含本工程公共区墙面全部公共区墙面与屏蔽门接口处绝缘胶收口。工作内容包括但不限于成品采购及施工，清洁表面，遮周边表面，装尖嘴管 、装压胶枪，压胶，刮胶，成品保护等。 | 合价包干 |
| **4** |  | **设备区装修** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | 房屋建筑及装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | 011407002001 | 主体天面刷无机涂料 | (1)基层类型：混凝土面  (2)喷刷涂料部位：顶棚  (3)腻子种类：水性弹性抗裂墙体装修腻子  (4)刮腻子要求：2遍  (5)涂料品种、喷刷遍数：改性纯丙烯酸共聚物无机涂料面漆 | 平方米 | 4994.69 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，刮腻子，刷、喷涂料，材料采购、运输和保管、清理基层、抹灰、找平、刷漆等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.2 | 010404001001 | 细石砼垫层（C20砼） | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 立方米 | 598.64 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输和保管，混凝土制作、浇筑、振捣、养护，模板，检测的各项费用等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.3 | 011101001001 | 水泥砂浆（含压光）地面 | (1)面层厚度、砂浆配合比：25mm厚混凝土  (2)面层做法要求：抹面压光 | 平方米 | 1816.65 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于材料采购、运输和保管，清扫、抹灰、找平、罩面、压光等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.4 | 011102003001 | 地面铺贴抛光面陶瓷砖 | 1)结合层厚度、砂浆配合比：20mm，干硬性水泥砂浆1：3面上撒素水泥  (2)面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地砖 600mm×600mm  根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 5485.42 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于材料采购、运输，基层清理，抹找平层，面层铺设、磨边，嵌缝，刷防护材料，酸洗、打蜡等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.5 | 011105003001 | 陶瓷砖踢脚线 | (1)踢脚线高度：100mm  (2)找平层：15mm厚 水泥砂浆 1：3  (3)粘贴层厚度、材料种类：5mm厚 水泥砂浆 1：1  (4)面层材料品种、规格、颜色：100mm×600mm陶瓷砖踢脚线，水泥浆擦缝缝 | 米 | 3490.06 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括不限于材料采购、运输，基层清理，底层抹灰，面层铺贴、磨边，擦缝，磨光、酸洗、打蜡，刷防护材料等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.6 | 011102003002 | 8mm仿石陶瓷砖门槛石 | (1)结合层厚度、砂浆配合比：20mm,干硬性水泥砂浆 1：3 面上撒素水泥  (2)面层材料品种、规格、颜色：8mm仿石陶瓷砖门槛石  根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 32.14 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于材料采购、运输 ，基层清理，抹找平层，面层铺设、磨边，嵌缝，刷防护材料，酸洗、打蜡等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.7 | 010402001002 | 砌筑实心水泥砖砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级：蒸压水泥砖240×115×53  (2)墙体类型：内墙  (3)砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M10 | 立方米 | 1798.41 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算，工作内容包括不限于材料采购、运输和保管、砌砖、调制砂浆、淋砖、运料、留洞，安放60公斤以内的小型构件、刮缝、垫块、砖压顶砌筑及加固钢筋等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.8 | 011615001001 | 凿砖墙孔洞及外运 | 1.砌体名称：砖墙  2.废料外运运距：20km  3.消纳费综合考虑 | 立方米 | 80.86 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算，工作内容包括不限于拆除，控制扬尘，清理，建渣场内、外运输等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.9 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面（含压光）墙柱面 | (1)墙体类型：混凝土墙 砌块墙  (2)底层厚度、砂浆配合比：15mm，水泥砂浆 1：3  (3)面层厚度、砂浆配合比：5mm，水泥砂浆 1：2  (4)面层做法要求：抹面压光 | 平方米 | 5181 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，勾分格缝，材料采购、清扫、钢丝挂网 、罩面、压光、护角、小圆角等 | 合价包干 |
| 4.1.1.10 | 011406001001 | 墙面刷无机涂料 | (1)基层类型：混凝土面 砖砌墙面  (2)腻子种类：成品腻子粉  (3)刮腻子遍数：2遍  (4)油漆品种、刷漆遍数：米黄色(色号：GB3.8Y9/1或GB10Y9/1 )改性丙烯酸共聚物内墙无机涂料面漆 | 平方米 | 20038.66 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于基层清理，刮腻子，刷防护材料、油漆，材料采购等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.11 | 010501006003 | 挡水槛 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 米 | 57.88 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括不限于材料采购、模板制作、安装、拆除，基础、垫层铺筑，钢筋制作、安装，混凝土拌和、运输、浇筑，勾缝、抹面等。 | 合价包干 |
| 4.a | 011507001001 | 304不锈钢设备标识牌 | (1)面层材料种类：304不锈钢设备标识牌  (2)根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 个 | 182 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.13 | 011302001001 | 1200×300穿孔金属铝板吊顶 | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型 平面 φ8镀锌吊杆  (2)龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨  (3)面层材料品种、规格：穿孔金属铝板1200mm×300mm×1.2mm | 平方米 | 259.22 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.14 | 011302002001 | 1200宽钢网天花（走道） | (1)吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型 平面 φ8镀锌吊杆  (2)龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨  (3)面层材料品种、规格：镀锌铝网格栅2mm | 平方米 | 911.85 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.15 | 011501001001 | 会议室铝合金柜子 | (1)木纹转印柜体制安  (2)柜体层板制安  (3)面层材料制安 | 平方米 | 14.58 |  |  | 以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.16 | 011207001001 | 凹墙水泥纤维板墙 | （1）轻钢龙骨  （2）水泥纤维板面层  （3）无机涂料 | 平方米 | 146.79 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输和保管、骨架及隔板制作安装、脚手架搭设等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.17 | 011207001002 | 凹墙不锈钢框 | (1)2mm厚不锈钢框  (2)相关配件 | 平方米 | 70.11 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.18 | 011502001001 | 不锈钢护角 | （1）1.5mm厚不锈钢护角（1.5m高），相关配件 | 米 | 82.5 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于材料采购及安装，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.19 | 011104004001 | 400高陶瓷防静电架空地板制作及安装 | (1)支架高度、材料种类：400高，防静电架空地板制作及安装四周支承式架空活动地板包括：基板；支撑；横梁；缓冲垫及所有安装附件  (2)面层材料品种、规格、颜色：陶瓷防静电面板 标准尺寸600mm×600mm 面板为静电花纹色，具体式样从产品样板中选定  (3)防护材料种类：泡沫板 | 平方米 | 87.63 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于材料采购、运输及安装，基层清理，抹找平层，面层铺设、磨边，嵌缝，刷防护材料，酸洗、打蜡等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.20 | 011104004002 | 600x600防静电地砖 | (1)结合层厚度、砂浆配合比：20mm，干硬性水泥砂浆 1：3面上撒素水泥  (2)面层材料品种、规格、颜色：防静电地砖600mm×600mm  根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 64.93 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于材料采购、运输，基层清理，抹找平层，面层铺设、磨边，嵌缝，刷防护材料，酸洗、打蜡等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.21 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)中层漆材料种类、厚度：2遍  (2)面层材料种类：〉5mm厚水泥基自流平 | 平方米 | 209.84 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于材料采购、运输和保管，清扫、抹灰、找平、罩面、压光等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.22 | 010402001001 | 墙体双面挂热镀锌钢丝网批荡水泥砂浆 | (1)墙体类型：砌块墙  (2)底层厚度、砂浆配合比：15mm，水泥砂浆 1：3  (3)面层厚度、砂浆配合比：5mm，水泥砂浆 1：2  (4)材料种类：热镀锌钢丝网φ0.9 12.7mm×12.7mm | 平方米 | 18915.44 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，勾分格缝，材料采购、清扫、钢丝挂网 、罩面、压光、护角、小圆角等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.23 | 011210006001 | 70mm厚轻质陶瓷离壁墙制作及安装(包括检修门) | (1)1200mmX600mmX70mm轻质陶瓷砌块。  (2)墙体类型：离壁墙  (3)1：2.5水泥砂浆掺瓷砖胶 | 平方米 | 1028.99 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输和保管、骨架及隔板制作安装、脚手架搭设等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.24 | 011201001001 | M20水泥砂浆配筋带 | 砌体墙沿墙高每隔500~600mm设15mm厚M20水泥砂浆配筋带，通长拉筋3φ8，分布筋φ6@200，拉筋沿砌体墙全长贯通，并锚入砼墙、结构柱或构造柱内不小于300mm | 平方米 | 4215.51 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于混凝土采购制作、运输、浇筑、振捣、养护、植筋、钢筋制安等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.25 | 010501006001 | 后浇钢筋砼设备基础（C20砼） | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 立方米 | 43.33 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算，工作内容包括不限于混凝土采购制作、运输、浇筑、振捣、养护、植筋钢筋制安等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.26 | 010501006002 | 后浇砼消声器基础（C20砼） | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 立方米 | 16.32 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算，工作内容包括不限于混凝土采购制作、运输、浇筑、振捣、养护、植筋钢筋制安等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.27 | 031004006001 | 白色陶瓷蹲式大便器 | (1)材质：陶瓷  (2)规格、类型：根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求  (3)组装形式：蹲式大便器 | 套 | 9 |  |  | 以‘套’为单位计量，工作内容包括但不限于测量放线，产品采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.28 | 031004007001 | 白色陶瓷挂式小便器 | (1)材质：陶瓷  (2)规格、类型：根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求  (3)组装形式：挂式小便斗 | 套 | 4 |  |  | 以‘套’为单位计量，工作内容包括但不限于测量放线，产品采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.29 | 031004003001 | 白色陶瓷洗脸盆 | 材质：陶瓷  (2)规格、类型：根据设计图  纸、设计及施工规范及招标  文件等要求  (3)组装形式：托式 | 套 | 4 |  |  | 以‘套’为单位计量，工作内容包括但不限于测量放线，产品采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.30 | 031004008001 | 设备区卫生间成品拖把池 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 套 | 6 |  |  | 以‘套’为单位计量，工作内容包括但不限于测量放线，产品采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.31 | 031004010001 | 淋浴器 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 套 | 2 |  |  | 以‘套’为单位计量，工作内容包括但不限于测量放线，产品采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.32 | 011505001001 | 大理石洗漱台（含银镜、镀锌钢架） | (1)材料品种、规格、颜色：12mm厚无机石英石，盥洗台总厚200mm，面标高为850mm，洗瓷盆尺寸宽360mm，长450mm，厚160mm  (2)支架、配件品种、规格：防雾镜、盥洗台支座，台身为镀锌钢架支撑制安。柜体为不锈钢木纹板，柜体内侧为玻镁板基层，柜体下方LED暗藏灯带，底部100高瓷砖踢脚线 | 套 | 2 |  |  | 以‘套’为单位计量，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.33 | 011505001002 | 设备区女更衣室-成品翻转婴儿卧台 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 套 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.34 | 011210005001 | 1.2mm304#哑光不锈钢板洗手间间隔板 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 45.41 |  |  | 以‘平方米’为单位计量，以面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.35 | 011210005002 | 1.2mm厚304#哑光不锈钢小便器隔板 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 1.44 |  |  | 以‘平方米’为单位计量，以面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.36 | 010903003001 | 水泥砂浆防水抹面（含压光）墙柱面 | (1)防水层做法：25mm厚1：2：5水泥沙浆掺入水泥用量3% JJ91硅质密实剂，分三次抹灰，5mm厚水泥沙浆抹面压光 | 平方米 | 402.13 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，勾分格缝，材料采购、清扫、钢丝挂网 、罩面、压光、护角、小圆角等 | 合价包干 |
| 4.1.1.37 | 010904003001 | 水泥砂浆防水（含压光）地面 | (1)砂浆厚度、配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面压光  (2)反边高度：500mm | 平方米 | 81.31 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于材料采购、运输和保管，清扫、抹灰、找平、罩面、压光等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.38 | 011102003003 | 地面铺贴防滑陶瓷砖 | 1)防水层：聚合物水泥基防水涂膜  (2)结合层厚度、砂浆配合比：30mm 干硬性水泥砂浆 1：3 面上撒素水泥  (3)面层材料品种、 规格、颜色：600mm×600mm防滑陶瓷砖 | 平方米 | 47.47 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于材料采购、运输，基层清理，抹找平层，面层铺设、磨边，嵌缝，刷防护材料，酸洗、打蜡等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.39 | 011407002002 | 轨行区墙面、顶面及金属桥架管线（钢构件）喷黑色涂料 | (1)基层类型：根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求  (2)喷刷涂料部位：墙面、顶棚、金属桥架管线（钢构件）  (3)腻子种类：水性弹性抗裂墙体装修腻子  (4)刮腻子要求：2遍  (5)涂料品种、喷刷遍数：黑色改性纯丙烯酸共聚物无机涂料面漆 | 平方米 | 3579.31 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，刮腻子，刷、喷涂料，材料采购、运输和保管、清理基层、抹灰、找平、刷漆等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.40 | 080801013001 | 设备房防鼠板制安 | (1)名称：防鼠板  (2)规格：根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 30.75 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购，运输和保管，拼装，安装，探伤，补刷油漆等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.41 | 010904003002 | 排水沟防水涂料及防水砂浆找平压光 | (1)砂浆厚度、配合比：20mm厚 1：2.5防水砂浆 抹面压光  (2)反边高度：150mm | 平方米 | 188.93 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输和保管，混凝土制作、浇筑、振捣、养护，模板，检测的各项费用等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.42 | 010606013001 | 人孔、检修孔、吊装孔等孔洞镀锌钢板盖板制安 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 27.75 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于材料采购及安装、货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.43 | 011507001002 | 设备标识牌 | (1)面层材料种类：设备标识牌  (2)根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 项 | 1 |  |  | 按项计算，包含本工程设备区全部设备标识牌。工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.44 | 010507001001 | 站台板下10mm厚防水砂浆抹光（需找坡3‰） | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求，10mm厚 | 平方米 | 4629.85 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于材料采购、运输和保管，清扫、抹灰、找平、罩面、压光等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.45 | 011302001002 | 2mm白色铝单板天花 | (1)铝合金单板  (2)配套金属龙骨 | 平方米 | 42.35 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.46 | 011102003004 | 600mm×600mm×10mm木纹砖 地面 | (1)8mm厚地砖  (2)10mm厚素水泥膏  (3)20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，面上撒素水泥  (4)素水泥浆一道 | 平方米 | 173.08 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于材料采购、运输，基层清理，抹找平层，面层铺设、磨边，嵌缝，刷防护材料，酸洗、打蜡等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.47 | 011207001003 | 2mm草绿色铝单板天花 | (1)铝合金单板；  (2)配套金属龙骨； | 平方米 | 10.56 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.48 | 011102003005 | 600mm×600mm×8mm仿水磨石陶瓷地面 | (1)8mm厚地砖  (2)10mm厚素水泥膏  (3)20mm厚1：3干硬性水泥砂  浆结合层，面上撒素水泥  (4)素水泥浆一道 | 平方米 | 10.55 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于材料采购、运输，基层清理，抹找平层，面层铺设、磨边，嵌缝，刷防护材料，酸洗、打蜡等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.49 | 011302001003 | 600mm×600mm×1.2mm铝扣板天花 | (1)铝合金方形板；  (2)配套金属龙骨； | 平方米 | 16.13 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.50 | 011207001004 | 2mm草绿色铝单板墙面 | (1)水泥砖墙面  (2)铝单板配套龙骨  (3)2mm厚铝单板饰面 | 平方米 | 20.98 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，含螺杆、龙骨、连接件、方管等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.51 | 011102003006 | 卫生间、淋浴间陶瓷墙面 | (1)面层： 陶瓷砖  (2)结合层：5mm厚专用瓷砖胶  (3)保护层：10mm厚 1：2.5水泥砂浆  (4)防水层：聚合物水泥基防水涂膜  (5)找平层：20mm厚 1：2.5水泥砂浆  (6)基层处理剂 | 平方米 | 173.91 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于材料采购、运输，基层清理，抹找平层，面层铺设、磨边，嵌缝，刷防护材料，酸洗、打蜡等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.52 | 011508004001 | 卫生间抽纸盒 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 个 | 9 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.53 | 011508004002 | 卫生间垃圾桶 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 个 | 9 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.54 | 011508004003 | 更衣室银镜 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 个 | 2 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.55 | 011508004004 | 不锈钢洗手盆 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 组 | 1 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.56 | 011508004005 | 茶水间石材台面 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 1.14 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.57 | 010501006004 | 200厚混凝土墙（C35砼） | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 立方米 | 312.20 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算，工作内容包括不限于混凝土采购制作、运输、浇筑、振捣、养护、植筋钢筋制安等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.58 | 011107002001 | 楼梯平台、阶梯（含滑条）及止灰带镶贴防滑砖 | (1)黏结材料种类：素水泥浆一道  (2)结合层厚度、砂浆配合比：20mm,干硬性水泥砂浆 1：3 面上撒素水泥  (3)面层材料品种、规格：8mm厚 防滑地砖，水泥浆擦缝 | 平方米 | 542.47 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于基层清理，砂浆找平，材料采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.59 | 080401003001 | C35构造砼钢筋砼梁柱 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 立方米 | 433.42 |  |  | 按设计图示尺寸以体积计算，工作内容包括不限于混凝土采购制作、运输、浇筑、振捣、养护、植筋钢筋制安等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.60 | 010606009001 | 304#不锈钢安全防护钢栏杆（含预埋件） | (1)钢材品种、规格：304不锈钢，根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 米 | 427.32 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括不限于不锈钢材料、支座、螺栓等材料采购及安装、玻璃材料采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.1.61 | 010606009002 | 304#不锈钢栏杆（含预埋件） | (1)钢材品种、规格：304不锈钢，根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 米 | 58.28 |  |  | 按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括不限于不锈钢材料、支座、螺栓等材料采购及安装、玻璃材料采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.2 |  | 公共区（站厅及站台、换乘厅） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1 | 011407002003 | 公共区结构顶棚、吊顶以上墙及吊顶内金属桥架管线（钢构件）喷黑色涂料面涂料 | (1)基层类型：根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求  (2)喷刷涂料部位：墙面、顶棚、金属桥架管线（钢构件）  (3)腻子种类：水性弹性抗裂墙体装修腻子  (4)刮腻子要求：2遍  (5)涂料品种、喷刷遍数：黑色改性纯丙烯酸共聚物无机涂料面漆 | 平方米 | 16237.13 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，刮腻子，刷、喷涂料，材料采购、运输和保管、清理基层、抹灰、找平、刷漆等。 | 合价包干 |
| 4.1.2.2 | 010903004001 | 2mm厚不锈钢接水槽（楼扶梯洞口周边及天花完成面以上的伸缩缝处） | (1)材质：304不锈钢  (2)厚度：2mm  (3)形式：U型 | 平方米 | 338.52 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购、剪压造型，运输安装调校，现场拼装等。 | 合价包干 |
| 4.1.2.3 | 011210006002 | 公共区水泥纤维板挡烟垂壁制安 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 1943.81 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输和保管、骨架及隔板制作安装、脚手架搭设等。 | 合价包干 |
| 4.1.2.4 | 011407001001 | 垂直电梯井内墙面水泥砂浆抹光、喷黑 | (1)基层类型：根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求  (2)喷刷涂料部位：墙面、顶棚、金属桥架管线（钢构件）  (3)腻子种类：水性弹性抗裂墙体装修腻子  (4)刮腻子要求：2遍  (5)涂料品种、喷刷遍数：黑色改性纯丙烯酸共聚物内墙无机涂料面漆 | 平方米 | 474.56 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于采购制作，基层清理，刮腻子，刷、喷涂料等。 | 合价包干 |
| 4.1.2.5 | 010606013002 | 楼扶梯底三角房内检修孔盖板制安 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 5.67 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于材料采购及安装、货物运输，成品保护，维护保养等。 | 合价包干 |
| 4.1.2.6 | 011201001002 | M20水泥砂浆配筋带 | 砌体墙沿墙高每隔500~600mm设15mm厚M20水泥砂浆配筋带，通长拉筋3φ8，分布筋φ6@200，拉筋沿砌体墙全长贯通，并锚入砼墙、结构柱或构造柱内不小于300mm | 平方米 | 101.55 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括不限于混凝土采购制作、运输、浇筑、振捣、养护、植筋钢筋制安等。 | 合价包干 |
| 4.1.2.7 | 020402006001 | 防火卷帘门（特级双轨） | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 65.97 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于无机特级双帘防火卷帘门采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养，包边等。 | 合价包干 |
| 4.1.2.8 | 080807013001 | 三角房内防火封堵板 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 475.81 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输和保管、骨架及隔板制作安装、脚手架搭设等。 | 合价包干 |
| 4.1.3 |  | 通道及出入口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1 | 011407002004 | 通道及出入口结构顶棚、吊顶以上墙及吊顶内金属桥架管线（钢构件）喷黑色涂料面涂料 | (1)基层类型：根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求  (2)喷刷涂料部位：墙面、顶棚、金属桥架管线（钢构件）  (3)腻子种类：水性弹性抗裂墙体装修腻子  (4)刮腻子要求：2遍  (5)涂料品种、喷刷遍数：黑色改性纯丙烯酸共聚物无机涂料面漆 | 平方米 | 855.90 |  |  | 按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，刮腻子，刷、喷涂料，材料采购、运输和保管、清理基层、抹灰、找平、刷漆等。 | 合价包干 |
| 4.1.4 |  | 车站门（含车站设备房、相邻半个区间设备房、折返线及地面附属建筑等）及五金配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4.1 | 010802003002 | 面向公共区防火门（含合页把手等配件）制安 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 62.13 |  |  | 按设计图示洞口尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输和保管，门安装，五金安装，玻璃安装，清理基层、制作及安装等。 | 合价包干 |
| 4.1.4.2 | 010808004001 | 平行臂闭门器（重型）制安 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 套 | 214 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。 | 合价包干 |
| 4.1.4.3 | 010802003003 | 面向公共区的通道门锁匣门锁（美标） 制安 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 套 | 25 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。 | 合价包干 |
| 4.1.4.4 | 010802003001 | 钢质防火门（含合页把手等配件）制安 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 302.70 |  |  | 按设计图示洞口尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。 | 合价包干 |
| 4.1.4.5 | 010802001001 | 钢质防护门（含合页把手等配件）制安 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 12.60 |  |  | 按设计图示洞口尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。 | 合价包干 |
| 4.1.4.6 | 010805007001 | 密闭门（含合页把手等配件）制安 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 平方米 | 38.64 |  |  | 按设计图示洞口尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。 | 合价包干 |
| 4.1.4.7 | 010801006001 | 锁匣门锁 制安 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 套 | 137 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。 | 合价包干 |
| 4.1.4.8 | 010801006003 | 逃生门锁制安【双扇车站通道门】 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 套 | 8 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。 | 合价包干 |
| 4.1.4.9 | 010801006004 | Φ10防坠链条 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 套 | 14 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。 | 合价包干 |
| 4.1.4.10 | 010801006005 | 天地门轴 | 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 | 套 | 37 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。 | 合价包干 |
| **5** |  | **公共区广告灯箱** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 011507003001 | 12封公共区广告灯箱 | 3200×1600mm（广告灯箱箱体） | 个 | 38 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于灯箱采购、运输及安装、调整，灯箱以外的钢结构及支架制安、脚手架搭设等。 | 单价包干 |
| 5.2 | 011507003002 | 3200×1600mm（广告灯箱面框） | 3200×1600mm（广告灯箱箱体） | 个 | 38 |  |  | 按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于灯箱采购、运输及安装、调整，灯箱以外的钢结构及支架制安、脚手架搭设等。 | 单价包干 |

投 标 人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

### 3.3.2总价措施项目清单与计价表

**工程名称：**广州市轨道交通天河公园站剩余部分车站装饰装修工程施工项目（第二次）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **金额（元）** | **备注** |
| **1** |  | **公共区天花** |  |  |
| 1.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  | 不可竞争费用 |
| 1.2 |  | 措施其他项目 |  |  |
| 1.2.1 |  | 脚手架 |  |  |
| **2** |  | **公共区地面** |  |  |
| 2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  | 不可竞争费用 |
| 2.2 |  | 措施其他项目 |  |  |
| **3** |  | **公共区墙面** |  |  |
| 3.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  | 不可竞争费用 |
| 3.2 |  | 措施其他项目 |  |  |
| 3.2.1 |  | 脚手架 |  |  |
| **4** |  | **设备区装修** |  |  |
| 4.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  | 不可竞争费用 |
| 4.2 |  | 措施其他项目 |  |  |
| 4.2.1 |  | 脚手架 |  |  |
| **5** |  | **公共区广告灯箱** |  |  |
| 5.1 |  | 绿色施工安全防护措施费 |  | 不可竞争费用 |
| 5.2 |  | 措施其他项目 |  |  |
| 5.2.1 |  | 脚手架 |  |  |

投 标 人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

# 4、工程量清单附件说明

投标人应编写以下各项资料作为工程量清单的附件：

4.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的所有工程项目（总价措施项目清单与计价表除外）的单价分析表（附件一）的单价应与分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中该项的单价一致。“采用定额号”栏应注明什么定额什么编号，单价含几个定额号的亦注明几个编号。

4.2 总价措施项目清单与计价表应有包含工作内容的数量和单价计算合价，汇总成为该项工程的合价。难以计算工程数量和单价的，应有费用构成因素或取费标准。

4.3 人工含量表（附件三）。该表中人工含量应与单价分析表一致。

4.4 分年分季用款计划表（附件四）。每年每季用款计划应与投标人编制的施工总进度相吻合。

4.5 新增项目计费程序表（附件九），该表应列明各分部分项工程和单价措施项目清单与计价表计费程序，并应与单价分析表一致。

4.6 本报价采用的管理费、利润和税金费率列表（附件十），该表应列明与投标报价一致的相关费率，如不一致，合同签订前需根据投标报价进行修正，该表所列费率为新增项目费用计算的依据。

# 5、工程量清单附件

## 5.1综合单价分析表（附件一）

投标者填入工程量清单中的所有工程单价，均应按下列表格形式编制单价分析表，该表的“项目编码”必须与分部分项工程量清单中的“项目编码”一致。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | |  | | 项目名称 | |  | | 计量单位 | |  | 工程量 | |  | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理  费和  利润 | | 人工费 | 材料费 | | 机械费 | | 管理  费和  利润 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| 人工单价（元） | | 小 计 | | | | | | |  |  | |  | |  |
|  | | 未计价材料费 | | | | | | |  | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 材料费明细 | | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价  （元） | 合价  （元） | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） |
|  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 其他材料费 | | | | | | | — |  | | — | |  |
| 材料费小计 | | | | | | | — |  | | — | |  |

填表说明：

1. 单价分析表中除消耗量外其余数据均在小数点后第三位四舍五入后保留两位小数（不允许后面有隐含小数）。

2. 材料费项下应列明主要材料的名称、规格数量、单价。若项目不够，投标人可自行补充栏目。但计费程序必须清晰。

3. 其中人工费、材料费、机械使用费均为除税价格。

## 5.2人工含量及费用计算表（附件三）

人工含量及费用计算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程项目及**  **费用名称** | **单位** | **工程**  **数量** | **含量** | **人工**  **总量** | **人工**  **单价** | **合价** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

填表说明：

1、本表中的序号、项目名称、单位应与工程量清单一致，人工含量应与单价分析表一致。

2、本含量表是人工调差的依据。

## 5.3分年分季用款计划表（附件四）

分年分季用款计划表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **用途** | **金额（万元）** |
| 202 年 季度 |  |  |
| 202 年 季度 |  |  |
| 202 年 季度 |  |  |
| 202 年 季度 |  |  |
| 202 年 季度 |  |  |
| 202 年 季度 |  |  |
| 202 年 季度 |  |  |
| 202 年 季度 |  |  |
| 202 年 季度 |  |  |
| 202 年 季度 |  |  |
| … |  |  |

投 标 人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

## 5.4新增项目综合单价分析表（附件九）

新增项目综合单价分析表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | |  | | 项目名称 | |  | | 计量单位 | |  | | 工程量 | |  | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理  费和  利润 | | 人工费 | | 材料费 | | 机械费 | | 管理  费和  利润 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 人工单价 | | 小 计 | | | | | | |  | |  | |  | |  |
| 元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | |  | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 材料费明细 | | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | | 单价  （元） | | 合价  （元） | | 暂估  单价  （元） | | 暂估  合价  （元） |
|  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他材料费 | | | | | | | — | |  | | — | |  |
| 材料费小计 | | | | | | | — | |  | | — | |  |

备注：

（1）管理费和利润的费率与投标单价分析表中费率一致。

（2）如投标书中工、料消耗量低于定额中工、料消耗量，则新增项目的消耗量将参照类似项目的消耗量与定额消耗量的比例进行调整。 如投标书中工、料消耗量大于定额消耗量，则回归定额消耗水平。

（3）新增项目的材料价格沿用投标价格，**如同一种材料在不同清单项中有不同价格，则采用最低价**；如没有，按照合同约定确定材料单价。

（4）新增项目的机械台班单价**及消耗量沿用定额**，如没有，双方另行协商确定。

（5）人工单价维持投标水平不变，如在不同清单项中有不同价格，则采用最低价。

（6）其中人工费、材料费、机械使用费均为除税价格。

投 标 人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

## 5.5本报价采用的管理费、利润和税金费率列表（附件十）

本报价采用的管理费、利润和税金费率列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **计算基数**  **（或计算公式）** | **费 率** | **备注** |
| 1 | 管理费 |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 2 | 利润 |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |
| 3 | 税金 | 税前合计 |  |  |

备注：

（1） 本表的费率需与投标报价一致。不一致的，合同签订前根据投标报价并按就低不就高的原则进行修正。

（2） 本表费率将作为新增项目费用计算的依据。

# 6、工程计量与支付规定

6.1 所有工程项目，均以法定单位计量。

6.2 任何工程项目的计量，都应是对根据经发包人批准的图纸所规定的工程项目已完成工程量的计量。

6.3 凡超过图纸所示的任何长度、面积或体积都不予计量与支付。

6.4 有关技术规范允许的施工误差值，由承包人在投标报价时综合考虑，施工过程中对此不再予计量。

6.5 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中所有的项目（总价措施项目清单与计价表除外），在工程量累计不超出合同工程量时，以当期计量的工程数量乘以单价并计算规费及税金之后即为当期该项目的计价款额。

6.6 总价措施项目清单与计价表，在合价款额内以承包人提供的资料，经监理工程师签证，按完成的程度或以完成的百分比计价。

6.7 合同变更项目的计价，工程实施中无论是设计变更或其它发包人应当支付费用的原因引起的工程项目在办理合同变更后按合同约定进行支付。

6.8 工程计价时段划分

6.8.1 工程计价分为月、季、年、竣工验收、维修证书移交等不同阶段，在竣工验收以前的各次计价及支付虽经过批准，但支付总额应以最终批准的竣工结算为准。

6.8.2 月、季、年计价应以公历的自然月、季、年完成的、符合计量条件的工程量为计价的相应时段，每月的25日作为截止日。