附件 1：标段的划分及主要工程项目情况

项目概况：新建桥梁全长99.18m，桥面总宽16m，桥梁起点里程为K0+323.410，终点里程为K0+422.590。上部跨径组合为5x19.5m预应力砼小箱梁，下部结构采用桩柱式桥台，桥采用盖梁柱式墩，采用钻孔灌注桩基础。

招标范围：工程项目招标图纸和清单范围内的施工准备阶段、施工阶段、交（竣）工验收及缺陷责任期阶段的全过程施工。具体工程内容以施工图及工程量清单为准；

建安费：8702640.00元。

总工期： 540 日历天

招标范围：工程项目招标图纸和清单范围内的施工准备阶段、施工阶段、交（竣）工验收及缺陷责任期阶段的全过程施工。具体工程内容以施工图及工程量清单为准；

建设地点：阳江市阳东区东平镇