

连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程设计施工总承包          设计任务书
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施工图设计任务书
[bookmark: _Toc120565716][bookmark: _Toc260129717]一、项目概况
1.1 项目名称：连平县历史文化街区旅游基础设施配套工程设计施工总承包
1.2 项目建设单位：连平县住房和城乡建设局
1.3 建设地点：位于广东省河源市连平县元善镇内。
1.4 建设规模：本项目核定总造价为421998482.25元。本次招标建设内容主要包括连平河一河两岸、西门河一河两岸、东门河一河两岸、新城湖河道、三江湖河道环境整治提升工程，新城文化广场环境提升改造，迎宾大道、南山大道提升改造。
1.5 招标范围及工作内容：
根据项目初步设计文件和招标文件要求，完成从施工图设计阶段开始的设计工作。包括但不限于施工图设计、设计变更、设计成果送审图机构审查等，配合工程竣工图的编制及对工程竣工图的审查，施工现场配合，直至竣工验收合格前规定由设计单位完成的相关服务。
设计内容主要为：给排水工程、道路工程、建筑工程、绿化工程、景观工程、照明、电力工程、交通工程等为达到本项目竣工所需的各项专业设计及其它配套工程的设计
1.6服务期限：施工图设计工期60个日历日，建设工期660个日历天。



[bookmark: _Toc260129728][bookmark: _Toc120565719]二、设计依据
[bookmark: _Toc260129735][bookmark: _Toc173557297]2.1相关国家法律、法规、条文和技术规范
(1) 《城市道路工程设计规范》（CJJ 37）
(2) 《城市道路路线设计规范》（CJJ 193）
(3) 《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169）
(4) 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152）
(5) 《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688）
(6) 《无障碍设计规范》（GB 50763）
(7) 《公路路基设计规范》（JTG D30）
(8) 《公路路基施工技术规范》（JTG F10）
(9) 《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/T D31）
(10) 《城市桥梁设计规范》（CJJ 11） 
(11) 《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166）
(12) 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）
(13) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62）
(14) 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63）
(15) 《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规程》（JTG/T B07）
(16) 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 （CJJ 2）
(17) 《建筑基坑支护技术规程》 （JGJ120） 
(18) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 （GB 50086）
(19) 《钢结构工程施工质量验收规范》 （GB50205）
(20) 《建筑基桩检测技术规范》 （JGJ 106）
(21) 《地下工程防水技术规范》 （GB50108）
(22) 《地下防水工程质量验收规范》 （GB50208）
(23) 《混凝土结构设计规范》 （GB50010）
(24) 《地基基础设计规范》 （GB50007）
(25) 《建筑地基处理技术规范》 （JGJ79）
(26) 《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805）
(27) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202）
(28) 《建筑桩基技术规范》（JGJ194）
(29) 《城市排水工程规划规范》（GB50318）
(30) 《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50322）
(31) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069）
(32) 《城市给水工程规划规范》GB50282
(33) 《城市电力规划规范》GB50293
(34) 《城镇燃气设计规范》GB50028
(35) 《室外排水设计标准》（GB50014）
(36) 《室外给水设计标准》（GB50013）
(37) 《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289）
(38) 《城市道路绿化规划与设计规范》 （JJ75）
(39) 《城市道路照明设计标准》（CJJ 45）
(40) 住建部《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》
(41) 其他与本项目相关国家现行的设计规范
2.2相关设计资料
(1) 项目设计任务书；
(2) 相关国家法律、法规、条文和技术规范、河源市关于工程建设强制性标准、抗震防灾要求，及有关土地管理、水土保持、文物保护、地铁保护、消防安全、人防、卫生防疫、节能环保措施、防雷等法律、法规和行业相关的现行版本；
(3) 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）、《广东省绿色建筑评价标准》（DBJ/T 15）；
(4) 连平县历史文化街区相关规划资料；
(5) 本项目规划设计条件；
(6) 本项目设计任务书；
(7) 建设单位提供的其他相关资料。
[bookmark: _Toc173557279][bookmark: _Toc120565722][bookmark: _Toc260129737]三、 设计要求
[bookmark: _Toc120565723]3.1对设计与法律、法规、规章、规范、标准的符合性要求：
3.1.1 中标设计单位交付的设计文件应符合中华人民共和国现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。
3.1.2 中标设计单位应在设计文件中列出设计采用的主要技术标准名称、编号与版本。
3.1.3 由于工程设计的特殊需要对设计规范、规程中非强制性的条文，允许稍有选择和突破，但中标设计单位必须提出充分的理由，提交充分的质量保证措施，并经建设单位论证同意后以文件形式认可。
3.1.4 项目选用的工程材料、工程构配件和设备，其质量标准必须符合中华人民共和国国家规范、标准要求。
[bookmark: _Toc120565724]3.2对设计内容的要求
3.2.1 道路交通
	1、根据规划综合确定道路走向、断面形式及标高；
	2、根据场地特点、工程造价，确定路面结构及道路附属设施；
	3、根据勘察报告，合理确定路基处理形式，节省工程造价；
	4、合理布置公交站点，满足公共交通的进出要求；
	5、对交叉口等重要节点进行综合分析，保障交通的安全、顺畅等。
3.2.2交通工程
根据连平县历史文化街区，结合交警部门的实际要求，对范围内各项交通标志、标线、标识予以完善，以保障交通安全、创造舒适的交通环境，满足国家相关规范标准及各阶段深度要求并在施工过程中全程配合施工。
3.2.3排水工程
1、确定片区现状及规划的排水体制；
2、调查分析现状排水管网以及排水工程设施；
3、划分片区雨水、污水汇水面积；
4、确定污水排放系数、预测污水量；确定雨水暴雨强度公式、雨水重现期等主要设计参数；
5、分别确定雨水、污水、给水等管线的走向、管径（断面尺寸）、长度、坡度、控制点标高等。
3.2.4水利工程
1、根据河道、水系规划，并结合现状已经改造的河道，合理确定河道设计断面，完成河道护岸结构设计。
2、根据初设要求完成拦水坝设计，合理设定拦水坝各项技术指标。
3.2.5绿化、景观工程
1、 根据初步设计要求，完成项目设计范围内的绿化景观工程施工图设计内容；
2、 街区小品设计应满足当地街区需要、主题符合当地文化要求。
3、绿化应结合当地气候条件、民俗风格进行苗木选择，结合河道改造、街区小品设计等不同条件，选择对应苗木。
3.2.6照明、电力管沟工程
1、电源
外部电源一市电的接入。
2、照明
照明系统包括降压变电所与动力配电与照明，其设备容量应满足市政道路照明及景观照明用电设备容量要求，并考虑一定的裕量。对配电与照明系统的设计应安全、可靠，接线简单，操作方便，并具有一定的灵活性。
3、设备选型与节能
1）设备选型应满足环境要求，选用技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装与维护的产品。
2）变压器选择节能变压器。
3）照明设备应选用寿命长、节能高效型产品。市政道路公共场所选用LED光源。道路照明应考虑夜间节能措施。
4）电缆桥架、支架及保护管：电缆桥架选用铝合金制品，支架选用钢制品，需作热浸锌处理，保护管选用热浸锌钢管、HDPE管及PVC管。
[bookmark: _Toc120565725]3.3施工图设计文件设计深度的要求
3.3.1 总体要求
设计文件的设计深度，应符合中华人民共和国建设部颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）以及建设单位编制的项目设计文件深度规定中对各阶段、各专业设计文件编制深度的要求。
3.3.4施工图设计
1、施工图设计应根据河源市人民政府有关主管部门批准的初步设计进行编制，内容应包括各专业的说明书、图纸等。施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。
2、施工图设计文件的深度要满足以下要求：
（1）能据以编制施工图预算；
（2）能据以编制招标文件；
（3）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；
（4）能据以进行施工和安装；
（5）能据以进行工程竣工验收。
[bookmark: _Toc120565726]3.4对设计质量的要求
3.4.1 设计应体现本项目的建设意图，满足本项目的功能需求，在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的环保特性，取得良好的社会效益。
3.4.2 设计范围和内容必须符合本设计任务书的规定。
3.4.3 中标设计单位保证每次按合同规定的期限交付的设计文件是完整的、正确的、清晰的。
1、“完整”是指每次交付的设计文件是合同及附件中规定的全部设计文件。
2、“正确”是指每次交付的设计文件均符合本章３.1条关于法律、法规、规范、标准的规定；本章3.2、3.3条关于施工图设计文件内容与设计深度的规定；同时保证设计输入的基础资料完整、正确，计算方法与结果、技术参数的选用正确，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。
3、“清晰”是指每次交付的设计文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。
3.4.4 中标设计单位应根据上级主管部门及建设单位对设计文件的审核意见，在原定设计范围内对设计进行必要的修改。
3.4.5 当中标设计单位提交的设计文件，不符合本章3.2、3.3条要求时，中标设计单位应在收到建设单位通知5天内，将符合规定的设计文件交付建设单位。
3.4.6 设计文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米（m）为单位；初步设计、施工图设计图标注尺寸以毫米（mm）为单位，标高以米（m）为单位；面积均以平方米（㎡）为单位；体积均以立方米（m3）为单位。
3.4.7设计图纸必须依照中华人民共和国有关工程图纸规格的规定以及建设单位组织编制的设计文件制图标准绘制，保持同类图纸规格统一。
3.4.8 中标设计单位应当优先采用标准设计，提高设计质量。同时设计还必须考虑工程的实施条件，采用较为合理的方案，确保工程能够按设计实施。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，中标设计单位应提出合理理由和可行的实施方案。
3.4.9 中标设计单位应当建立健全质量保证制度和责任追究制度。
中标设计单位的下列人员按照国家有关规定承担相应的质量责任：
1、中标设计单位的法定代表人对本单位编制的设计文件全面负责；
2、中标设计单位的项目负责人对其负责项目的设计文件负责；
3、中标设计单位的技术负责人、项目审核人、项目审定人对其负责审核、审定的设计文件负责；
4、设计的注册执业人员和专业技术人员对其负责编制设计文件负责。
3.4.10为防止中标设计单位对项目基本情况掌握不全面，导致设计闭门造车，分析不完善，设计成果与现场情况不符的情况发生，要求中标设计单位在施工图设计前期阶段对现场情况进行详细摸查和评估，就可能影响下一步设计工作的各方面情况向建设单位进行说明和分析，并提出建议解决办法。
3.4.11中标设计单位应加强设计人员的内部管理，特别是确保各专业间进行充分提资、反复校对，避免由于提资和校核不充分导致各专业图纸间存在矛盾的情况发生。
3.4.12 在建设工程施工前，中标设计单位应在建设部门的组织下向施工单位和监理单位进行技术交底，详细说明建设工程勘察、设计中的技术关键点，说明和解释经审查合格的施工图设计文件，提供施工现场技术服务，并按国家规定参加工程验收。当发生工程质量问题时，应配合有关部门调查建设工程质量问题原因，提出相应的技术处理方案。
3.4.13 在施工、监理过程中发现施工图设计文件有错漏的，中标设计单位应当及时处理，并根据有关要求及时递交经施工图审查单位审查通过的设计变更通知单。
[bookmark: _Toc120565727]3.5对设计与设备、材料选购及施工组织配合方面的要求
3.5.1 中标设计单位应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术要求、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线可推荐三家以上品牌或按照建设单位具体要求外，中标设计单位不得指定材料、构配件、设备的品牌、生产厂、供应商；严禁选用国家明令禁止或者不符合质量标准的材料、构配件、设备。
3.5.2 设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑中国承建商的施工能力。
3.5.3 设计质量应符合国际通用的ISO—9000质量保证体系所规定的标准及质量要求。
3.5.4 设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），在进行性能价格的分析比较后，原则上优先采用国内的产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求以及价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中华人民共和国、广东省、河源市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

[bookmark: _Toc120565734][bookmark: _Toc524165651][bookmark: _Toc38789764][bookmark: _Toc173557307]四、设计成果的要求
[bookmark: _Toc120565735]4.1通用要求
4.1.1 中标设计单位报送的设计成果必须符合本文件的有关规定。
4.1.2 设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。
4.1.3 所有设计成果的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米（m）为单位，建筑设计图标注尺寸以毫米（mm）为单位；面积单位：均以平方米（㎡）为单位；体积单位：均以立方米（m³）为单位。
4.1.4 设计成果包括设计说明和图纸和施工图阶段的工程预算，以上成果要求同时提供电子文件。
[bookmark: _Toc120565736][bookmark: _Toc362684122][bookmark: _Toc344550328]4.2中标后设计成果具体内容及要求
4.2.1 设计文本要求
表达方案的意图、目标和内容，文字表达应当规范、准确、肯定、含义清楚。文本以彩色打印A3（297m×420mm）规格缩印编排装订成册。
4.2.2 设计图纸要求
设计图纸要求图文清晰、完整、规范，能清楚表达设计意图和内容，图纸规格应尽量统一，必须标注比例尺。
4.2.3 电子文件提交要求
所有纸质文件均要提供电子文件。文本文件采用doc格式文件。图形采用dwg格式，不要旋转，指北针垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数。

六、设计管理
6.1承包人配合施工需求，及时做好现场施工跟进工作：承包人提供相关图纸及资料；如发包人有作出规划调整，设计费补偿另行协议。
6.2承包人应对发包人在设计及施工过程中提出的与设计相关的困惑及问题在24个小时内进行回复。
6.3承包人自接收中标通知书之日起，成立设计项目组，指定项目总负责人，并提交本项目的设计计划日程表及设计人员配置表（各专业负责人及工作组主要人员应标明资历及工作年限）、联系方式（办公电话及手机号码）。
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