
                设计结果文件：Stssupp.out
                日期：2023/01/03
                时间：12:21:20


------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  1
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 28
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=200.89 kN，Mx=20.44 kN*m，My=-169.38 kN*m （控制组合号：30）
    柱脚混凝土最大压应力σc：3.35 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=3.35 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=200.89 kN，Mx=20.44 kN*m，My=-169.38 kN*m （控制组合号：30）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：38.42 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=38.42 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：22707.97 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：10725.99 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：10725.99 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 19435.16 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 22 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 12 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 14 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 28 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 96.87 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 27.68 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 96.87 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 27.68 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 96.87 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 41.19 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 96.87 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 41.19 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：15 
    设置抗剪键转角: 90°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 13.11 kN ; Vy = 0.51 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 33.33 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 0.74 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 36.66 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 0.67 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 1.31 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.04 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 887.46 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 1239.43 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  2
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 28
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=116.27 kN，Mx=71.58 kN*m，My=61.34 kN*m （控制组合号：36）
    柱脚混凝土最大压应力σc：2.27 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=2.27 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=71.30 kN，Mx=48.36 kN*m，My=69.65 kN*m （控制组合号：69）
    （注：控制组合为地震作用组合，考虑承载力抗震调整）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：26.55 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=26.55 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：15403.32 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：7275.68 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：7275.68 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 13183.30 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 18 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 10 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 12 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 28 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 65.71 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 18.77 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 65.71 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 18.77 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 65.71 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 27.94 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 65.71 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 27.94 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：57 
    设置抗剪键转角: 90°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 10.65 kN ; Vy = 4.90 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 27.10 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 7.10 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 29.81 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 6.44 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 1.07 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.37 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1225.00 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 1247.00 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  3
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 28
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=163.90 kN，Mx=-26.31 kN*m，My=-137.47 kN*m （控制组合号：30）
    柱脚混凝土最大压应力σc：2.82 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=2.82 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=163.90 kN，Mx=-26.31 kN*m，My=-137.47 kN*m （控制组合号：30）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：31.09 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=31.09 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：19115.68 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：9029.19 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：9029.19 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 16360.61 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 20 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 11 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 13 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 28 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 81.55 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 23.30 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 81.55 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 23.30 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 81.55 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 34.67 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 81.55 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 34.67 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：15 
    设置抗剪键转角: 90°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 14.09 kN ; Vy = 0.73 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 35.82 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 1.06 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 39.40 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 0.96 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 1.41 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.06 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 925.43 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 1239.13 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  4
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 28
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=94.27 kN，Mx=37.88 kN*m，My=54.70 kN*m （控制组合号：36）
    柱脚混凝土最大压应力σc：1.54 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=1.54 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=-43.83 kN，Mx=-0.49 kN*m，My=27.64 kN*m （控制组合号：15）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：19.96 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=19.96 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：10473.74 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：4947.21 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：4947.21 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 8964.20 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 16 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 9 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 10 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 28 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 44.68 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 12.77 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 44.68 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 12.77 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 44.68 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 19.00 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 44.68 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 19.00 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：33 
    设置抗剪键转角: 90°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 14.58 kN ; Vy = 1.09 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 37.08 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 1.58 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 40.78 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 1.43 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 1.46 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.08 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1405.15 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 1403.78 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  5
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 28
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=163.32 kN，Mx=-12.95 kN*m，My=-134.97 kN*m （控制组合号：30）
    柱脚混凝土最大压应力σc：2.63 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=2.63 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=163.32 kN，Mx=-12.95 kN*m，My=-134.97 kN*m （控制组合号：30）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：30.28 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=30.28 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：17861.83 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：8436.94 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：8436.94 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 15287.47 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 20 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 11 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 13 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 28 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 76.20 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 21.77 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 76.20 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 21.77 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 76.20 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 32.40 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 76.20 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 32.40 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：15 
    设置抗剪键转角: 90°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 14.48 kN ; Vy = 0.85 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 36.82 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 1.23 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 40.50 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 1.12 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 1.45 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.06 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 887.46 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 1238.27 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  6
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 28
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=93.74 kN，Mx=46.35 kN*m，My=56.87 kN*m （控制组合号：36）
    柱脚混凝土最大压应力σc：1.75 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=1.75 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=-43.47 kN，Mx=0.27 kN*m，My=29.18 kN*m （控制组合号：15）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：21.97 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=21.97 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：11897.15 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：5619.56 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：5619.56 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 10182.46 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 16 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 9 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 11 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 28 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 50.75 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 14.50 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 50.75 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 14.50 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 50.75 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 21.58 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 50.75 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 21.58 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：33 
    设置抗剪键转角: 90°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 14.72 kN ; Vy = 1.31 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 37.44 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 1.89 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 41.18 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 1.72 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 1.47 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.10 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1405.15 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 1402.87 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  7
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 28
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=191.62 kN，Mx=-70.30 kN*m，My=-144.20 kN*m （控制组合号：30）
    柱脚混凝土最大压应力σc：3.64 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=3.64 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=191.62 kN，Mx=-70.30 kN*m，My=-144.20 kN*m （控制组合号：30）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：37.32 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=37.32 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：24667.68 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：11651.64 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：11651.64 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 21112.41 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 25 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 12 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 14 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 28 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 105.23 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 30.07 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 105.23 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 30.07 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 105.23 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 44.74 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 105.23 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 44.74 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：15 
    设置抗剪键转角: 90°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 13.62 kN ; Vy = 0.81 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 34.64 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 1.18 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 38.10 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 1.07 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 1.36 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.06 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1146.26 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 1232.45 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  8
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 28
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=123.25 kN，Mx=-41.66 kN*m，My=74.55 kN*m （控制组合号：39）
    柱脚混凝土最大压应力σc：1.92 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=1.92 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=72.37 kN，Mx=-28.21 kN*m，My=81.85 kN*m （控制组合号：69）
    （注：控制组合为地震作用组合，考虑承载力抗震调整）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：24.17 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=24.17 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：13046.14 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：6162.27 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：6162.27 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 11165.85 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 18 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 10 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 11 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 28 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 55.66 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 15.90 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 150 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 55.66 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 15.90 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 55.66 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 23.66 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 55.66 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 23.66 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：57 
    设置抗剪键转角: 90°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 12.68 kN ; Vy = 2.05 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 32.25 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 2.96 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 35.48 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 2.69 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 1.27 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.16 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1157.74 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 1253.23 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
