
                设计结果文件：Stssupp.out
                日期：2023/01/03
                时间：11:40:12


------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  1
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 20
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=164.46 kN，Mx=120.76 kN*m，My=-15.46 kN*m （控制组合号：33）
    柱脚混凝土最大压应力σc：2.39 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=2.39 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=164.46 kN，Mx=120.76 kN*m，My=-15.46 kN*m （控制组合号：33）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：25.23 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=25.23 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：16218.16 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：7489.44 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：7489.44 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 13880.70 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 18 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 10 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 12 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 20 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 66.88 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 19.11 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 66.88 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 19.11 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 66.88 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 28.44 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 66.88 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 28.44 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：14 
    设置抗剪键转角: 0°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 1.66 kN ; Vy = 9.94 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 25.28 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 2.40 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 27.81 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 2.18 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.99 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.13 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1230.79 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 887.46 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  2
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 20
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=58.38 kN，Mx=-77.68 kN*m，My=-4.88 kN*m （控制组合号：96）
    （注：控制组合为地震作用组合，考虑承载力抗震调整）
    柱脚混凝土最大压应力σc：1.49 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=1.49 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=-18.50 kN，Mx=-41.22 kN*m，My=-8.84 kN*m （控制组合号：10）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：22.62 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=22.62 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：10088.52 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：4658.81 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：4658.81 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 8634.50 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 16 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 9 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 11 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 20 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 41.60 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 11.89 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 41.60 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 11.89 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 41.60 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 17.69 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 41.60 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 17.69 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：60 
    设置抗剪键转角: 0°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 3.58 kN ; Vy = 11.87 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 30.19 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 5.18 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 33.20 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 4.70 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 1.19 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.27 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1400.12 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 1404.69 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  3
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 20
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=180.30 kN，Mx=126.75 kN*m，My=3.51 kN*m （控制组合号：33）
    柱脚混凝土最大压应力σc：2.38 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=2.38 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=180.30 kN，Mx=126.75 kN*m，My=3.51 kN*m （控制组合号：33）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：25.73 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=25.73 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：16132.58 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：7449.92 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：7449.92 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 13807.45 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 18 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 10 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 12 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 20 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 66.53 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 19.01 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 66.53 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 19.01 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 66.53 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 28.29 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 66.53 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 28.29 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：14 
    设置抗剪键转角: 0°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 0.29 kN ; Vy = 14.42 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 36.67 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 0.42 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 40.34 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 0.38 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 1.44 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.02 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1227.70 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 887.46 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  4
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 20
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=53.66 kN，Mx=-68.69 kN*m，My=12.64 kN*m （控制组合号：96）
    （注：控制组合为地震作用组合，考虑承载力抗震调整）
    柱脚混凝土最大压应力σc：1.41 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=1.41 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=-49.54 kN，Mx=-29.02 kN*m，My=-3.17 kN*m （控制组合号：14）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：23.09 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=23.09 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：9594.20 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：4430.54 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：4430.54 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 8211.42 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 14 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 9 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 11 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 20 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 39.57 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 11.30 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 39.57 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 11.30 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 39.57 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 16.82 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 39.57 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 16.82 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：36 
    设置抗剪键转角: 0°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 1.00 kN ; Vy = 14.95 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 38.02 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 1.45 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 41.82 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 1.32 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 1.50 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.08 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1403.78 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 1405.15 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  5
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 20
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=187.48 kN，Mx=125.78 kN*m，My=-2.97 kN*m （控制组合号：33）
    柱脚混凝土最大压应力σc：2.35 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=2.35 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=187.48 kN，Mx=125.78 kN*m，My=-2.97 kN*m （控制组合号：33）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：24.69 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=24.69 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：15952.45 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：7366.74 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：7366.74 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 13653.28 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 18 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 10 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 12 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 20 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 65.79 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 18.80 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 65.79 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 18.80 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 65.79 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 27.97 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 65.79 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 27.97 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：14 
    设置抗剪键转角: 0°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 0.60 kN ; Vy = 13.94 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 35.46 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 0.86 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 39.01 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 0.78 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 1.39 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.05 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1224.16 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 887.46 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  6
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 20
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=56.94 kN，Mx=-39.64 kN*m，My=33.61 kN*m （控制组合号：66）
    （注：控制组合为地震作用组合，考虑承载力抗震调整）
    柱脚混凝土最大压应力σc：1.27 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=1.27 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=-47.27 kN，Mx=-29.58 kN*m，My=-2.64 kN*m （控制组合号：14）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：22.04 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=22.04 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：8607.90 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：3975.07 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：3975.07 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 7367.28 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 14 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 9 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 11 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 20 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 35.50 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 10.14 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 35.50 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 10.14 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 35.50 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 15.09 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 35.50 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 15.09 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：36 
    设置抗剪键转角: 0°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 0.75 kN ; Vy = 14.59 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 37.10 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 1.08 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 40.81 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 0.98 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 1.46 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.06 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1403.78 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 1405.15 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  7
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 20
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=43.73 kN，Mx=-6.50 kN*m，My=24.70 kN*m （控制组合号：120）
    （注：控制组合为地震作用组合，考虑承载力抗震调整）
    柱脚混凝土最大压应力σc：0.52 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=0.52 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=-1.89 kN，Mx=-23.99 kN*m，My=-0.58 kN*m （控制组合号：14）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：8.72 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=8.72 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：3516.46 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：1623.88 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：1623.88 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 3009.64 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 10 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 6 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 7 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 20 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 14.50 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 4.14 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 14.50 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 4.14 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 14.50 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 6.17 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 14.50 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 6.17 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：14 
    设置抗剪键转角: 0°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 0.08 kN ; Vy = 3.43 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 8.72 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 0.12 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 9.59 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 0.11 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.34 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.01 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.01 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1401.95 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 1405.15 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  8
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 20
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=175.00 kN，Mx=120.25 kN*m，My=-12.88 kN*m （控制组合号：33）
    柱脚混凝土最大压应力σc：2.35 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=2.35 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=175.00 kN，Mx=120.25 kN*m，My=-12.88 kN*m （控制组合号：33）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：24.02 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=24.02 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：15951.79 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：7366.43 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：7366.43 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 13652.71 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 18 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 10 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 11 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 20 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 65.78 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 18.80 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 65.78 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 18.80 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 65.78 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 27.97 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 65.78 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 27.97 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：14 
    设置抗剪键转角: 0°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 1.04 kN ; Vy = 14.17 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 36.03 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 1.50 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 39.63 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 1.36 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 1.42 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.08 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1226.00 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 887.46 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  9
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 20
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=68.08 kN，Mx=-41.09 kN*m，My=30.17 kN*m （控制组合号：66）
    （注：控制组合为地震作用组合，考虑承载力抗震调整）
    柱脚混凝土最大压应力σc：1.20 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=1.20 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=-40.46 kN，Mx=-29.60 kN*m，My=-0.18 kN*m （控制组合号：60）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：20.81 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=20.81 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：8146.86 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：3762.17 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：3762.17 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 6972.68 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 14 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 9 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 11 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 20 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 33.60 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 9.60 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 33.60 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 9.60 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 33.60 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 14.28 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 33.60 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 14.28 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：36 
    设置抗剪键转角: 0°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 0.26 kN ; Vy = 8.74 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 22.23 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 0.37 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 24.46 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 0.34 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.87 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.02 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1402.87 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 1405.15 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  10
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 20
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=42.45 kN，Mx=-10.99 kN*m，My=24.70 kN*m （控制组合号：120）
    （注：控制组合为地震作用组合，考虑承载力抗震调整）
    柱脚混凝土最大压应力σc：0.58 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=0.58 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=-2.81 kN，Mx=-23.42 kN*m，My=-0.58 kN*m （控制组合号：14）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：9.07 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=9.07 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：3947.92 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：1823.13 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：1823.13 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 3378.92 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 10 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 6 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 7 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 20 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 16.28 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 4.65 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 16.28 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 4.65 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 16.28 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 6.92 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 16.28 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 6.92 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：14 
    设置抗剪键转角: 0°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 0.08 kN ; Vy = 3.35 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 8.51 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 0.12 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 9.36 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 0.11 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.33 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.01 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.01 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1401.95 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 1405.15 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  11
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 20
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=186.87 kN，Mx=115.55 kN*m，My=31.90 kN*m （控制组合号：33）
    柱脚混凝土最大压应力σc：2.45 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=2.45 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=186.87 kN，Mx=115.55 kN*m，My=31.90 kN*m （控制组合号：33）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：21.34 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=21.34 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：16657.82 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：7692.48 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：7692.48 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 14256.99 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 20 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 9 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 11 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 20 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 68.70 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 19.63 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 68.70 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 19.63 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 68.70 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 29.21 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 68.70 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 29.21 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：14 
    设置抗剪键转角: 0°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 0.00 kN ; Vy = 11.14 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 28.34 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 0.00 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 31.17 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 0.00 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 1.11 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.00 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1217.37 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 943.09 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
------------------------------------------------------------------------------------

  箱形固接柱脚 连接类型: 外露式柱脚无锚栓支承托座

  柱编号 =  12
  采用钢截面: 箱400X400x12x12
  柱脚混凝土标号: C30
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  840 x 840 x 20
  锚栓钢号: Q345
  锚栓直径 D = 39
  锚栓垫板尺寸 B x T =  80 x 20
  翼缘侧锚栓数量 =  4
  腹板侧锚栓数量 =  4

  柱底混凝土承压计算：
    控制内力: N=66.09 kN，Mx=-49.70 kN*m，My=34.92 kN*m （控制组合号：66）
    （注：控制组合为地震作用组合，考虑承载力抗震调整）
    柱脚混凝土最大压应力σc：1.46 N/mm2
    柱脚混凝土轴心抗压强度设计值fc：14.30 N/mm2
    σc=1.46 <= fc=14.30，柱底混凝土承压验算满足。

  锚栓抗拉承载力校核：
    控制内力: N=-38.96 kN，Mx=-26.94 kN*m，My=15.83 kN*m （控制组合号：14）
    单个锚栓所受最大拉力 Nt：26.16 kN
    单个锚栓抗拉承载力设计值 Ntb：175.64 kN
    Nt=26.16 <= Ntb=175.64，锚栓抗拉承载力验算满足。

  柱底板厚度校核(按混凝土承压最大压应力计算)：
    区格1，箱形截面柱范围内四边支撑板，计算底板弯矩：9926.37 N*mm
    区格2，柱翼缘侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：4583.93 N*mm
    区格3，柱腹板侧底板三边支撑板，计算底板弯矩：4583.93 N*mm
    区格4，柱底板角部两边支撑板，计算底板弯矩: 8495.71 N*mm
    底板厚度计算控制区格：区格1
    底板反力计算最小底板厚度: Tmin1 = 14 mm
    锚栓拉力(邻边支撑)计算最小底板厚度: Tmin2 = 10 mm
    锚栓拉力(三边支撑)计算最小底板厚度: Tmin3 = 12 mm
    柱底板构造最小厚度 Tmin = 20 mm
    (最后控制厚度应取以上几者的较大值并规格化后的厚度!)
    柱脚底板厚度 T = 20 mm
    底板厚度满足要求。

  柱脚加劲肋验算结果：
    翼缘加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 40.94 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 11.70 N/mm
    加劲肋验算满足。
    腹板加劲肋：
      尺寸: 250 mm X 145 mm X 14.0 mm
      验算用剪力: 40.94 kN
      剪应力设计值: 175.00 N/mm  剪应力计算值: 11.70 N/mm
    加劲肋验算满足。

  柱底板与柱肢连接焊缝校核：
    柱与底板的焊缝采用：翼缘和腹板均为对接焊缝。 

    翼缘加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 40.94 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 17.40 N/mm
    焊缝验算满足要求。
    腹板加劲肋与柱的焊缝采用：角焊缝。 
      焊脚尺寸: 7 mm
      计算用剪力: 40.94 kN
      焊缝应力设计值: 200.00 N/mm  焊缝应力计算值: 17.40 N/mm
    焊缝验算满足要求。

  柱脚抗剪键校核：
    已设抗剪键尺寸：I10 
    抗剪键埋入深度(mm): 100 
    抗剪键判断对应的内力组合号：10 
    设置抗剪键转角: 0°
    抗剪键设计对应的内力(考虑摩擦)：
    Vx = 8.54 kN ; Vy = 9.61 kN
    1.截面抗剪承载力验算：
       y向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 24.45 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向构件抗剪强度设计值：175.00 N/mm2 计算构件截面的最大剪应力： 12.37 N/mm2
       该方向验算满足!
    2.连接抗剪承载力力验算: 
       y向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 26.89 N/mm2
       该方向验算满足!
       x向焊缝抗剪强度设计值：200.00 N/mm2 计算焊缝的最大剪应力： 11.21 N/mm2
       该方向验算满足!
    3.底部混凝土承压验算: 
       沿x向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.96 N/mm2
       该方向验算满足!
       沿y向混凝土抗压强度设计值: 14.30 N/mm2 计算混凝土的压应力： 0.65 N/mm2
       该方向验算满足!

  柱脚极限承载力验算结果：
    连接系数ηj = 1.1 
    柱脚最大轴力和轴向屈服承载力的比值:N/Ny = 0.02 

    柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 1402.87 kN*m
    柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m

    柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 1404.69 kN*m
    柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 935.18 kN*m
