[生成数据控制参数]
弹性板网格划分扩展因子= 1.0                                                                                                                                                        
[内力计算控制参数]
求解器是否独立进程=1
特征值不采用移频加速=0
是否采用双精度单刚=1
短梁保护限值=50
附加有效阻尼比计算最大迭代次数=100
[配筋计算控制参数]
是否采用负弯矩调幅=0
梁压弯设计的最小轴压比限值(负为强制)= 0.15                                                                           
斜撑按柱设计(与竖轴)临界角度(负为强制)= 20.0                                                                           
