货物质量标准或主要技术性能指标：规格尺寸：标志桩为圆柱体，材质：304不锈钢，直径80mm高1000mm，外贴有反光膜。埋凝土墩为正方柱体，边长300mm，高500mm；埋地垫层为正方形柱体，边长600mm，高100mm。设计颜色：底色为黄色，水徽标志跟随公司水徽标志颜色，箭头和文字“供水管道”均为红色，其余文字为黑色，顶部文字、图案颜色均跟随公司水徽标志颜色。


供水管道指示标牌规格尺寸：圆形，材质：304不锈钢，直径80mm，厚：至少1.2mm，沿直径为76mm的圆刻线，沿直径为66mm的圆相距120°设置预留三个沉头安装孔，孔径：5mm。每个指示标牌包304不锈钢M4十字沉头木牙螺丝（50mm）3个，PE膨胀胶粒3个。冲压凹字，边框、水徽标志、管道节点位置状态图例及所有文字跟随我司水徽标志颜色