## **附件1:**  **标段的划分及主要工程项目情况**

项目建设规模及内容：共11条公路，分别是CP25-CP30线6条园区内公路和Y931、Y942、X832、X834、X835线5条县乡公路。本次项目总长34.752公里，其中，园区内公路总长4.127公里主要建设新建路基、路面、给排水工程等。县乡公路总长30.625公里，主要建设拓宽现状路基和路面、改建桥涵、增设沿线路面标线和安全设施等。

项目建安费：66227593.00元。

工期：90日历天

招标范围：工程项目招标图纸和清单范围内的施工准备阶段、施工阶段、交（竣）工验收及缺陷责任期阶段的全过程施工。具体工程内容以施工图及工程量清单为准。

建设地点：阳江高新区平冈镇内。

合同段划分

本次招标分为 1 个合同段。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段类别 | 标段 | 起讫桩号 | 长度(km) | 主要工程项目 | 对投标人资质要求 | 备注 |
| A 类路基桥涵工程；G路面工程；H 类交通安全设施工程 | 主要工程项目情况详见附件1 | 参照附录1 | 资格审查条件附录1至附录7详见附件2 |

注：①具体工程数量以招标文件工程量清单为准。